|  |  |
| --- | --- |
| Órgão |  |
| IRP Nº | 04/2020 |
| Objeto | RP Aquisição de Aquisição de **Ferramentas elétricas** |
| Ratificamos a justificativa da aquisição apresentada no item 2 do termo de referência efetivado pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados- ARSER. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 1 | Cortador de Piso, azulejo e porcelanato. Capacidade de corte 50cm e 10mm de espessura. Com esquadro regulável e régua para auxílio no corte. Catmat: **439384** | Und. |  |
| 2 |  Escada de alumínio, extensível, dupla 2x8 degraus, 3 posições, extensão aproximada de 4 m, ponteiras emborrachadas, ganchos para travamento.Catmat: **150158** | Und. |  |
| 3 |  Esmerilhadeira Angular 1000 W, 220V, disco de desbaste com 4 ½” (115mm), com capa externa para distribuição da escova, empunhadura lateral emborrachada.Catmat: **338135** | Und. |  |
| 4 |  Furadeira de impacto reversível, 750w, 220V, ½ polegada, velocidade variável, com maleta, botão-trava, empunhadura emborrachada, limitador de profundidade e chave mandril.Catmat: **450972** | Und. |  |
| 5 | Lavadora de Alta Pressão a Jato Pressão de trabalho superior a 1600 PSI. Vazão superior a 360 litros por hora. Cabo elétrico e mangueira com no mínimo 5 metros, conexão roscada ou engate rápido e tomada compatível com o sistema padrão brasileiro. Pistola de alta pressão com trava de segurança, pistola com válvula de latão, sistema stop total, suporte para pistola. Aplicador de detergente. Rodas emborrachadas e alça para transporte. Bico tipo leque e concentrado. Porta acessórios. Alimentação: Bivolt ou 220V.Catmat: **150245** | Und. |  |
| 6 | Máquina transformadora de solda Elétrica 250 Amp, monofásico, bivolt, faixa de corrente de 50 a 250 A, eletrodo AWS 6013 mm 2,0-4,0, possuir sensor de temperatura, possuir rodas, potência nominal 8Kva.Catmat: **88250** | Und. |  |
| 7 |  Plaina profissional, 750W, 220V; Rotação: 16500 rpm; Capacidade de corte: 82mm; Profundidade de corte: 0-2mm. Com coletor de pó.Catmat: **8257** | Und. |  |
| 8 |  Serra Mármore 1500w, 220V, corte em ângulo até 45 graus.Catmat: **357001** | Und. |  |
| 9 |  Grampeador Pneumático Profissional: Pressão de trabalho 60 100PSI - 4,14 6,89 BAR. -Capacidade para 120 grampos de 80 ou PCW. -Profundidade dos grampos de 6 mm a 8mm. - Cabo emborrachado. - Trava de segurança. - Pistola em material de aço e pinos em aço inox. -Peso de aproximadamente 770 gramas.Catmat: **461257** | Und. |  |
| 10 | Parafusadeira elétrica portatil - parafusadeira/furadeira elétrica industrial com bateria 12v, 01 ponta com duas extremidades sendo uma fenda e a outra philips, mínimo de 23 configurações de torque + 1 de perfuração. Empunhadura central balanceada, torque máx. (duro / leve) 06 / 15 nm, acompanha maleta de transporte, tensao 220v. Peso aprox (com bateria) 1,3 KG.Catmat: **301892** | Und. |  |
| 11 | Parafusadeira/furadeira com bateria, voltagem 9,6V, diâmetro máximo do parafuso de 6 mm. Bivolt. Rotação por minuto: 0-550 rpm - Tamanho do mandril: 10mm (3/8). Modelo de referência: GSR 9,6-2 Profissional. Bosch ou similarCatmat: **91057** | Und. |  |
| 12 | Serra Tico-Tico profissional com características mínimas: Baixo índice de vibração e ruído - Tipo: Tico-tico - Potência: 400W - Voltagem: 220V - Velocidade: 500 - Velocidade: 500 - 3.000 rpm. Corte em ângulo: 0º a 45º - Capacidade de corte em aço: mínimo 3mm - Capacidade de corte em madeira: mínimo 55mm - Capacidade de corte em alumínio: mínimo de 10 mm . Marcas de Referencia: Bosch, Black&Decker ou similarCatmat: **131555** | Und. |  |
| 13 |  Morsa/Torno de bancada em ferro Nº 08, com tratamento químico contra corrosão, fuso de aço com rosca trapezoidal, mordentes aço temperado de alta dureza, pintura por imersão, com fundo primer óxido e acabamento em esmalte sintético, largura aproximada do mordente: 203mm, abertura máxima: 203mm.Catmat: **262837** | Und. |  |
| 14 |  Betoneira com kit de segurança, motor Monofásico 2 CV, com capacidade de 400L, 220V.Catmat: **4740** | Und. |  |
| 15 |  Gerador de energia, cilindra 420cm³, potência máxima de 6.5 KW, Partida Elétrica, tensão de saída de 115/230V, Monofásico, com capacidade do tanque de até 28L.Catmat: **21547** | Und. |  |
| 16 |  Martelo Rompedor, 2.000W, 220V, força de impacto de 65 joules, modelo elétrico.Catmat: **290942** | Und. |  |
| 17 | Vibrador para concreto 1500w com mangote 1,5m 220v. Profissional. Catmat: **305059** | Und. |  |
| 18 |  Serra Circular 7. ¼ 1.800w 220V .Catmat: **137880** | Und. |  |

|  |
| --- |
| ESTUDO ESTIMATIVA |
|  |

|  |
| --- |
| LOCAL DE ENTREGA |
| Rua |  |
| Bairro |  | CEP |  |
| Telefone(s) |  |

|  |
| --- |
| Concordamos com todos os termos e condições dispostos no termo referência elaborado pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió- ARSER, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços a qual farei parte integrante. |

Maceió, 16 de janeiro de 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular da Pasta

 Matrícula:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável pela informação

Matrícula: