**EDITAL DE CREDENCIAMENTO CPL/ARSER nº 04/2019**

* 1. Os envelopes deverão ser apresentados com os seguintes dizeres:

A

CPL/ARSER – Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados

RUA ENGENHEIRO ROBERTO GONÇALVES, 71 - CENTRO

CEP 57020-680- MACEIÓ-AL

**EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2019**

**OBJETO:** CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs para prestação de serviços de eletricista, bombeiro hidráulico, pintor, pedreiro e jardineiro.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**NOME DO MEI E CNPJ: (Razão Social, fone, e-mail)**

* 1. **Documentos para Habilitação, dentro do envelope:**
  2. Comprovante de Constituição de Microempreendedor Individual – CCMEI, obtido no Portal do Microempreendedor Individual ([www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br/));
  3. Cópia do documento de identidade com fotografia;
  4. Regularidade Fiscal com apresentação das seguintes certidões negativas:
  5. Receita Federal e INSS ([http://www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br/));
  6. FGTS(<https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp>);
  7. Trabalhista(<http://www.tst.jus.br/certidao>);
  8. Certidão de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual;
  9. Declaração de cumprimento do Disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Anexo previsto em Edital;
  10. Declaração de concordância com o preço determinado nas tabelas do Credenciamento, Anexo previsto em edital.
  11. Atestado(s) ou declaração(ões) referente(s) às experiências profissionais, fornecido(s) pelo(s) cliente(s) atendido(s), apresentado(s) em papel timbrado do cliente (se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo com o CNPJ da empresa), ou CPF da pessoa física, identificado(s) e assinado(s) com nome legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce, telefone e sua assinatura, comprovando que o trabalho foi executado, indicando título do serviço prestado e o período. Para efeito de comprovação de experiência, nos casos de emprego, será aceita cópia autenticada da carteira profissional de trabalho e ou contratos de trabalho registrado em cartório;
  12. Comprovante (quando previsto na atividade) de cursos de capacitação conforme Anexo constante do instrumento convocatório.

**OBSERVAÇÃO: PARA ELETRICISTA É NECESSÁRIO OS CURSOS**: **Curso Básico – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, com carga horária de 40 horas  e Curso Complementar – Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com carga horária de 40 horas**

.

**DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM DESENVOLVIDOS**

**Serviços Especializados – Reparo e Manutenção ELÉTRICA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Conhecimentos necessários | Deverá ter noções básicas de Eletrotécnica, Instalações Elétricas de Interior, Segurança das Instalações Elétricas. |
| Formação | **Curso Básico – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, com carga horária de 40 horas** |
|  | **Curso Complementar – Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com carga horária de 40 horas** |
| Experiência | Atestados de Experiência |
| Segurança EPI | Ferramentas com cabo ou protetor de borracha |
|  | Capacete com forro de borracha; |
|  | Capa Protetora com revestimento em borracha; |
|  | Luvas revestidas de borracha do tipo grossa; |
|  | Sapatões com solado de borracha; |
|  | Calçados de segurança para eletricista, sem a presença de componentes metálicos; |
|  | Cintos de Segurança tipo paraquedista (para atividades desenvolvidas em alturas superiores a 2 metros); |
|  | Viseira protetora de fagulhas; |
|  | Escadas de madeira com travas do tipo antiderrapante em borracha |
| Equipamentos e ferramentas | Chave de fenda e Chave Philips |
|  | Chave de teste |
|  | Alicate universal |
|  | Alicate de eletricista |
|  | Alicate de ponta fina ou "bico de pato" |
|  | Alicate de corte lateral |
|  | Lâmina ou canivete ou Descascador de fios |
|  | Teste néon |
|  | Martelo |
|  | Cinzel |
|  | Serra de arco |
|  | Lanterna ou farolete |
|  | Teste de continuidade |
|  | Teste de tensão |
|  | Arame ou fita de passagem (passa-fios) |
|  | Busca-polo |
|  | Furadeira elétrica |
|  | Aparelhos de testes com ohmímetro ou voltímetro |
| Principais Atividades desempenhadas | Instalação dos condutores (fios elétricos) |
|  | Instalação de equipamentos elétricos |
|  | Instalação de fiação para aparelhos ar condicionado |
|  | Instalação de antenas, sistemas alarme |
|  | Efetuar troca de de lâmpadas e reatores; substituição de calhas |
|  | Alteração ou inclusão de pontos energia |
|  | Reparo nos sistemas de eletricidade em cabos baixa tensão, para instalações telefônicas e comunicações, cabos para redes de informática e televisão, sistemas de controle eletrônico e alarmes |
|  | Reparo dos sistemas de iluminação predial |
|  | Manutenção de antenas coletivas, parabólicas e para -raios |
|  | Manutenção dos sistemas de controle eletrônico e automação predial, alarme contra incêndio e alarme contra roubo |
|  | Manutenção de equipamentos elétricos |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Serviços Especializados – Reparo e manutenção HIDRÁULICA** |
| Conhecimentos necessários | Conhecimento prático durante a realização de qualquer trabalho como: reparar vazamento de água numa canalização; instalar uma torneira, lavatório, pia, lava-louças; instalação sanitárias de banheiros, tubos e conexões; Conserto de encanamentos; Sistema de tratamento de esgotos, Fossa séptica |
| Experiência | Atestados de Experiência |
| Segurança EPI | Capacete |
|  | Óculos de segurança contra impacto, |
|  | Luva de PVC ou látex |
|  | Calçado de segurança |
|  | Respirador purificador de ar contravapores |
|  | Manga para proteção do braço e antebraço contra agentes químicos; |
| Equipamentos e Ferramentas | Tarraxa de 1/2¨a 2¨¨ |
|  | Torno morsa |
|  | Chave de grifo de 3/4¨ a 36 ¨ |
|  | Chave inglesa |
|  | Chave de boca de 6 mm a l9 mm, para fixação das louças sanitárias. |
|  | Marreta e talhadeira, para corte em parede e concreto |
|  | Trena, prumo de face e nível de mão |
|  | Arco de Serra |
|  | Furadeira |
|  | Linha de pedreiro |
|  | Colher de pedreiro |
|  | Lixadeira ou esmerilhadora, para fazer chanfrar. |
|  | Régua de alumínio |
|  | Pá, enxada e escavadeira, para abertura de valetas. |
| Principais Atividades Desempenhadas | Instalações hidráulicas em pisos, paredes, subterrâneos; |
|  | Rede de esgotos – Instalação, sistema de descarga, montagem e instalação de acentos sanitários; |
|  | Caixas d´água –substituição, assentamento, furação, tubulação, na caixa d´água; |
|  | Instalação ou troca de válvula de descarga e registros. |
|  | Instalação de chuveiros e duchas. |
|  | Instalação de triturador de resíduos para pia |
|  | Conserto e troca de torneiras. |
|  | Troca de boias e outros serviços hidráulicos. |
|  | Correção e eliminação de Infiltrações em lajes, paredes ou solo |
|  | Detecção e reparo de vazamentos. |
|  | Troca de sifão e flexíveis. |
|  | Impermeabilizações em Geral |
|  | Bomba d´agua – manutenção, instalação |
|  | Limpeza, impermeabilização e conserto de trincas de caixas d’água e cisternas |
|  | Caixas de gordura – manutenção e limpeza. |
|  | Desentupimento das caixas de esgoto, gordura, pluvial e de passagem. |
|  | Desentupimento de pias, ralos e encanamentos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Serviços Especializados – Reparos e Manutenção de PINTURA** |
| Conhecimentos Necessários | | Conhecimentos básicos de serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo e serviços de pintura em obras de engenharia civil |
| Experiência | | Atestados de Experiência |
| Segurança (EPI) | | Máscara de proteção nas atividades de lixamento de massa corrida; |
|  | | Luva de látex nas atividades de lixamento de massa corrida, e pintura |
|  | | Cinto de segurança com trava-quedas (para trabalhos em altura a partir de 2m) |
|  | | Cadeira suspensa com cabo de segurança para a cadeira e para o trabalhador independentes |
|  | | Capacete; Óculos de proteção |
|  | | Respirador purificador de ar contravapores |
|  | | Bota de Borracha |
|  | | Capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra respingos de produtos químicos; |
|  | | Vestimenta para proteção do tronco contra riscos de origem química; |
|  | | Manga para proteção do braço e antebraço contra agentes químicos; |
| Equipamentos e Ferramentas | | Rolos de lã de carneiro ou lã sintética; |
|  | | Rolos de lã para epóxi, espuma, textura. |
|  | | Desempenadeira, Espátulas |
|  | | Bandejas ou caçambas para pintura |
|  | | Revólver ou pistola de pintura |
|  | | Bandejas para tinta |
|  | | Cabo extensor do rolo |
| Principais Atividades desempenhadas | | Preparo de superfícies: lixar, raspar, emassar tetos e paredes; combinar materiais e aplicar massa corrida e texturas. |
|  | | Aplicação de massa corrida em paredes e esquadrias de madeira, |
|  | | Serviços de pintura de tetos, paredes, esquadrias, rodapés, etc.; |
|  | | Serviço de pintura texturizada e grafiato (texturização); |
|  | | Serviço de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo; |
|  | | Aplicação de verniz em esquadrias, peças de madeira ou concreto aparente, |
|  | | Aplicação de zarcão em esquadrias de ferro. |
|  | | Reparos de pinturas em janelas, portões e esquadrias em geral. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Serviços Especializados – Reparos e Manutenção de obras** |
| Conhecimentos necessários | Fundamental o conhecimento de nível, prumo, esquadro, alinhamento, unidades de medida (comprimento, área, volume, massa) |
|  | Deverá ter noções básicas de Pedreiro Geral, ou Pedreiro Azulejista. Ou Pedreiro de Acabamento ou |
|  | Pedreiro de Alvenaria ou Pedreiro de OAC (Obra de Arte Corrente – redes de drenagem pluvial) ou |
|  | Pedreiro de Manutenção Predial |
| Experiência | Atestados de Experiência |
| Segurança EPI | Sapato de segurança |
|  | Luva de látex |
|  | Óculos de segurança |
|  | Cinto de segurança com trava-quedas (para trabalhos em altura superior a 2,00 metros ou na periferia da obra) |
|  | Capacete |
|  | Guarda-corpo de proteção nas periferias das lajes e nos vãos das lajes e escadas. |
|  | Cinto de segurança ligado a um cabo de segurança, para trabalhos realizados em andaimes suspensos mecânicos, para trabalhos em altura superior a 2,00 metros (dois metros) ou na periferia da obra. |
| Equipamentos e Ferramentas | Pá, enxada, escada, peneira |
|  | Esquadro, prumo de face e o prumo de centro, trena, mangueira de nível |
|  | Colher de pedreiro, marreta, martelo, talhadeiras, ponteiras, alavanca, picareta, |
|  | Maquita, furadeira, lixadeira |
| Principais Atividades desempenhadas | Reboco de estruturas |
|  | Reveste paredes, tetos e pisos |
|  | Repara obras em pedra, como paredes, muros, pilares e arcos; |
|  | Pavimenta calçadas e meios-fios; |
|  | Assentamento de meios-fios; |
|  | Assentamento de ladrilhos ou material similar. |
|  | Assentamento de cerâmicas, azulejos e porcelanatos |
|  | Arma, monta e desmonta andaimes de madeira ou metálicos para a execução do reparo desejado |
|  | Aplica camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos |
|  | Trabalhos de manutenção corretiva de calçadas e estruturas semelhantes, |
|  | Manutenção de paredes e pisos, |
|  | Reparo e troca de telhas, aparelhos sanitários, |
|  | Reparo e troca de manilhas e outras peças, |
|  | Repara e chumba bases danificadas |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Serviços Especializados – Reparo e Manutenção em JARDINS** |
| Conhecimentos necessários | Conhecimentos práticos de como criar e manter jardins internos e externos, harmonizando diferentes espécies de plantas, utilizar equipamentos, materiais e produtos específicos, realizar tratos culturais, corte e  podas de acordo com condições locais e climáticas |
| Experiência | Atestados de Experiência |
| Segurança EPI | Avental raspa |
|  | Capacete de segurança |
|  | Botina de segurança |
|  | Perneira de proteção |
|  | Joelheira |
|  | Óculos de proteção |
|  | Protetor auricular |
|  | Cinto de segurança |
|  | Luva de borracha |
|  | Luva de Raspa |
|  | Poda de árvores: óculos de segurança ou capacete com protetor facial acoplado, cinturão de segurança ou ETR, protetor auricular e roupas adequadas |
| Equipamentos e Ferramentas | Enxadas, pás, garfos, |
|  | Rastelo |
|  | Tesouras de poda |
|  | Serrote ou arco de serra |
|  | Maquita ou moto serra |
|  | Facão, foice |
|  | Pulverizador |
|  | Vassoura |
|  | Forquilha |
| Principais Atividades Desempenhadas | Capina manual ou mecânica, |
|  | Aplicação de larvicidas (produtos químicos que combatem as larvas de insetos), aplicação de herbicidas (substâncias químicas para destruir ervas daninhas), |
|  | Poda de árvores de pequeno ou médio porte, |
|  | Plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados. |
|  | Manutenção de jardins, nas áreas de quadras de esportes, playgrounds e parques recreacionais |
|  | Serviços de limpeza, manutenção, plantio de jardins; |
|  | Plantio de grama para recomposição de áreas |
|  | Plantio, tratamento e manutenção de plantas para outras atividades paisagísticas voltadas à manutenção do solo como: criação de zonas de retenção, melhoria de terreno, prevenção de inundações, etc. |

**MODELO DE DECLARAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| Razão Social da Agência:  ........................................................... | CNPJ:  ........................................... |

**1-DECLARAÇÕES:**

**1**.**1.** A interessada **DECLARA,** sob as penas da lei, que até a presente data inexistem FATOS IMPEDITIVOS para sua habilitação no processo licitatório, modalidade CREDENCIAMENTO N° XX/2019 , realizado pela AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**1.2.** A interessada **DECLARA,** sob as penas da lei, que concorda com o preço determinado nas tabelas do Credenciamento ARSER N° XX/2019.

1.3.A interessada **DECLARA,** que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art 7° da Constituição Federal de 1988(Lei n° 9.854/99)

Ressalva: empregar menor, a partir de quatorze anos, na condição de menor aprendiz ( )

**Obs.:** se a interessada possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

Maceió/AL, ....... de ............. de 2019

............................................................................

Nome completo